**ANNEXE 7 : les poteaux d’incendie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les poteaux d'incendie**  Norme EN 14384 de février 2006 complétée par la NFS 61213/CN d'avril 2007. Couleur NFX 08-008 | | | |
| **Diamètre**  **nominal** | **Débit**  **normalisé** | **Illustration** | |
| **80 mm** | 30 m3/h | *PI de 80 mm sans coffre* | |
|  | |
| **100 mm** | 60 m3/h | *PI de 100 mm sans coffre* | *PI de 100 mm avec coffre* |
|  |  |
| **2 x 100 mm** | 120 m3/h | *PI de 2x100 mm sans coffre* | *PI de 2x100 mm avec coffre* |
|  |  |
| **100 mm**  **Aspiration**  (Couleur non normalisée mais imposée par le règlement) | 60 m3/h | *PI d'aspiration 100 mm*  *sans coffre* | *PI d'aspiration 100 mm*  *avec coffre* |
|  |  |
| **100 mm**  **sur pressé**  **(existe en 2x100)**  (Couleur non normalisée mais imposée par le règlement) | 60 m3/h  (120 m3/h si 2x100) | *PI surpressé 100 mm sans coffre* | *PI surpressé 100 mm avec coffre* |
|  |  |